A기계가 움직이지 않을경우:

1.우선 파워 케이블을 확인해 봅니다.

2.파워 케이블이 정상이면 전원을 확인해 봅니다.

3.전원도 이상이 없으면 내부에서 소리가 나는지 확인해 봅니다.

5.소리가 나는 경우 나사를 풀고 내부에 무언가 들어갔는지 확인해 봅니다.

5.쿨러 주변의 먼지를 청소후 파워케이블을 뺏다가 다시 껴봅니다.

6.위의 과정을 거쳐도 동일하면 010으로 전화하세요.